***РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ***

*Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток.*

*При эксплуатации мебели* ***запрещается****:*

*- контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;*

*- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;*

*- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;*

*- применять для уборки мебели химические чистящие средства.*

***Изделие упаковывается в 1 пакет****.*

**ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

*Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.*

*Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока).*

***Последовательность сборки***

*Разложите детали на ровной поверхности.*

*К полке* ***6*** *шурупом 4\*16 по наколкам, прикрутите опору (необходимо выкрутить площадку опоры). В стенки боковые* ***2,3,4,5*** *(в нижнюю**кромкооблицованную часть), при помощи молотка, вбейте опоры мебельные по 2 шт.*

*Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа-комфирмата соедините стенки боковые* ***2,4*** *и полки* ***7****, а так же стенки боковые* ***3,5*** *и полку* ***6.*** *Соедините стенку заднюю* ***8****, планку* ***9*** *с собранной левой и правой частью при помощи стяжек и ключа-комфирмата. Добейтесь плотного соединения деталей.*

*При помощи молотка в стенки боковые* ***2,3,4,5*** *вбейте, предварительно смазанные клеем ПВА, шканты.* ***ВНИМАНИЕ****: если шкант выступает из отверстия более чем на 10мм, его необходимо укоротить. Установите крышку стола* ***1****.*

*Переверните стол вверх ногами. При помощи уголков мебельных и шурупов 4\*16, прикрутите крышку стола* ***1*** *к стенкам боковым* ***4,5*** *и стенке задней* ***8****.*

*Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.*

***Примечание:1. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА***

***2. Разметки под уголки мебельные на деталях отсутствуют.***