***Комплектность метизов, фурнитуры***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-во | Внешний вид |
| 1 | Опора мебельная | 4 |  |
| 2 | Стяжка М7\*50 | 29 |  |
| 3 | Ключ комфирмат | 1 |  |
| 4 | Заглушка для конфирмата | 29 |  |
| 5 | Пластина зацепная | 2 |  |
| 6 | Шуруп 3х20 | 5 |  |

Дата упаковки изделия 20.12.2021

Гарантии изготовителя

Качество и комплектность изделия покупатель обязан проверять при покупке в магазине в разобранном и упакованном виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки и копию товарного чека. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

**Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону**

Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

# **ООО «Артем-Мебель»**

246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель,

 Республика Беларусь


тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)

сайт: www.artеmmebel.by

# **Инструкция по сборке**

***и эксплуатации***

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)



***Стеллаж СН-100.33***

***800х1585х350***

|  |
| --- |
| ***ЗАПРЕЩАЕТСЯ!***  *Контакт с водой поверхностей изделия, а также*  *воздействие горячего пара и огня, расположение в*  *непосредственной близости от нагревательных приборов* |

***Дата изготовления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Цена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018 05150 по 17.11.2024г.**

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в данном руководстве. При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить его от груза. Перед перестановкой рекомендуется вытянуть выдвижные ящики. Удаление пыли необходимо производить слегка влажной салфеткой. Во избежание коробления и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

**Изделие упаковывается в 1 пакет**.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;

- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:

1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;
2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;
3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;
4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;
5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;
6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при попадании влаги;
7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;
8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

**Последовательность сборки**

Разложите детали на ровной поверхности.


В дно **2** в нижнюю часть, вбейте опоры мебельные 50мм от края.

Произведите сборку корпуса, соединив детали **15, 2, 16, 17, 18, 19**  при помощи стяжки 7х50мм . Используйте заглушку для конфирмата.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость.

**Для устойчивости стеллажа** прикрепите пластину зацепную при помощи шурупа 3х20 на боковые стенки **3** на торец. В стене закрепить 2 дюбель-гвоздя (в комплект фурнитуры не входит). Далее необходимо зацепить пластины за дюбель-гвоздь, выступающий от стены на 3-5мм.

***Схема сборки стеллажа***



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Наименование элемента** | **Габаритные размеры, мм** | | | **Кол-во, шт** | **№ пакета** |
| **Длина** | **Ширина** | **Толщина** |
| 15 | Крышка | 802 | 350 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 2 | Дно | 802 | 350 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 16 | Боковая стенка | 1552 | 350 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 17 | Горизонтальная стенка | 768 | 350 | 16 | 1 | ***1п*** |
| 18 | Горизонтальная стенка | 768 | 350 | 16 | 2 | ***1п*** |
| 19 | Перегородка | 376 | 350 | 16 | 2 | ***1п*** |
|  | Комплект фурнитуры | | | | | |
|  | Руководство по эксплуатации | | | | | |