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Фурнитура и комплектующие

	Наименование
	Вид
	Назначение
	Единицы измерения
	Количество

	Стяжка винтовая 
7 х 50
	
[image: image2.png]



	для соединения стенок ящика и корпуса
	шт.
	22

	Петля мебельная
	
[image: image3.png]



	для навешивания дверей
	шт.
	3

	Направляющая  L-400
	
[image: image4.png]



	для крепления ящиков в корпусе
	к-т
	2

	Ручка
	
[image: image5.png]



	крепится к дверям и накладкам ящиков
	шт.
	3

	Опора №3
	
[image: image6.wmf]
	для опоры
	шт.
	4

	Полкодержатель
	
[image: image7.png]



	для удержания полок
	шт.
	8

	Гвозди
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	для крепления дна в ящиках
	шт.
	72

	Шуруп 4*16
	
[image: image9.png]



	для крепления петель, направляющих
	шт.
	42

	Шуруп 4*30
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	для крепления опор
	шт.
	4

	Ключ-комфирмат
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	для вкручивания стяжек
	шт.
	1

	Шайба пластиковая
	
[image: image12.png]



	для крепления ручки к фасаду
	шт
	6

	Стяжка эксцентриковая
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	для крепления фасада ящика
	к-т
	8

	Шкант
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	для крепления фасада ящика
	шт
	4
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Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)
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Шкаф для прихожей
проект СН-100.01 
из серии мебели для прихожей
Дата изготовления  12.04.2022
_________________

Цена

      _________________
Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

          Сборка  изделия  должна производиться  в  порядке,  изложенном  в  данном  руководстве.   При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить  его  от  груза.  Перед  перестановкой  рекомендуется  вытянуть выдвижные  ящики.  Удаление  пыли  необходимо производить  слегка  влажной  салфеткой.  Во  избежание  коробления  и изменения  цвета  изделия  следует  избегать  установки  мебели  на  прямых солнечных лучах. 

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды  и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.


При установке изделий мебели в непосредственной близости  от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

             При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия  за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
                                           Гарантии изготовителя

Качество  и  комплектность  изделия  покупатель обязан  проверять  при покупке  в  магазине  в  разобранном и упакованном  виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки  и копию товарного чека.

           Гарантийный  срок  эксплуатации  -  24 месяцев  со  дня  продажи 

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара.  Претензии  предъявляются  потребителем  непосредственно  в торгующую  организацию,  в  которой  была  приобретена  мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки   и копию товарного чека. В  период  гарантийного  срока  изготовитель  гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону
Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.

Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;
- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.
Дефектами мебели не являются:
1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;

2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;

4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;

5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;

6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при  попадании влаги;

7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;

8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.

ПОРЯДОК СБОРКИ
1.Подготовьте детали к сборке.(обратите внимание, шкаф СН-100.01 может быть правого и левого исполнения).
2.Прикрепите опору №3 по наметкам к нижней крышке 14 шурупами 4х30мм.

3.К вертикальным стенкам 1,2 прикрутите направляющие шурупами 4х16мм, для этого:

· уложите стенку боковую на ровную поверхность;

· возьмите из  комплекта  направляющих  (в комплекте 4 полозка: 2 прямых (крепятся к стенке боковой) - левый и правый, 2 угловых (крепятся к ящику) - левый и правый) прямые полозки  и приложите роликом вперед соответственно левый на левую стенку, правый на правую;

· при помощи отвертки или шуруповерта шурупом 4 х 16 мм  закрепите направляющие.

4.В вертикальные стенки 1,2 вбейте полкодержатели в отверстия Ø5мм.

5.К фасаду 6  по наколкам закрепите петлю шурупом 4х16мм.

6.К вертикальной стенке 1 по наколкам закрепите ответную планку петли шурупом 4х16мм.
7.Соедините, согласно схеме сборки, стенки вертикальные 1,2 с крышкой 3 и соединилками 14,13 при помощи стяжек. Стяжку вкручивайте ключом. Добейтесь плотного соединения.

9.Соберите ящик, для этого:

· соедините стенки боковые 8,10  с задней стенкой 9 при помощи стяжки и ключа-комфирмата. Замерьте диагонали, во избежание перекоса;

· гвоздями  на расстоянии друг от друга 80…100 мм прибейте дно 12  к корпусу ящика  из ДВП (дно крепится таким образом, чтобы не выступало более чем на 5мм по передней стороне ящика, для крепления к фасаду);

· возьмите из  комплекта  направляющих угловые полозки и приложите роликом назад заподлицо с передом ящика к нижнему ребру боковых  стенок и вкрутите шуруп 4 х 13 мм  со стороны  дна  ящика;
· В фасад 11  в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты, предварительно смазав клеем ПВА;
· Соедините корпус ящика с  фасадом 11;

· В отверстия Ø15мм, стенок боковых 8,10  вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. Прикрутите ручки. 

10.Навесьте фасад 6, отрегулируйте его. Закрепите ручку.

11.Вложите полки 5 на полкодержатели.     
12. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы и стяжки, если в этом есть необходимость.

Сборка корпуса
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	Пози-ция
	Размеры

деталей, мм
	Кол-во
	Пакет
	Пози-ция
	Размеры

деталей, мм
	Кол-во
	Пакет

	1
	1908х430
	1
	1п
	8
	120х401
	2
	1п

	2
	1908х430
	1
	1п
	9
	120х360
	2
	1п

	3МДФ
	450х460
	1
	1п
	10
	120х401
	2
	1п

	4
	418х410
	1
	1п
	11МДФ
	162х446
	2
	1п

	5
	414х410
	2
	1п
	12ДВП
	389х405
	2
	1п

	6МДФ
	1588х446
	1
	1п
	13
	418 х 430
	1
	1п

	7ДВП
	1937х447
	1
	1п
	14
	450 х 430
	1
	1п


*Шкаф для прихожей, проект СН-100.01, упаковывается в 1пакет
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