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Фурнитура и комплектующие

	Наименование
	Вид
	Назначение
	Единицы измерения
	Количество

	Стяжка винтовая 
7 х 50
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	для соединения стенок ящика и корпуса
	шт.
	22

	Петля мебельная
	
[image: image3.png]



	для навешивания дверей
	шт.
	3

	Направляющая  L-400
	
[image: image4.png]



	для крепления ящиков в корпусе
	к-т
	2

	Ручка
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	крепится к дверям и накладкам ящиков
	шт.
	3

	Опора Н=60мм
	
[image: image6.wmf]
	для опоры
	шт.
	4

	Полкодержатель
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	для удержания полок
	шт.
	8

	Гвозди
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	для крепления дна в ящиках
	шт.
	72

	Шуруп 4*16
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	для крепления петель, направляющих
	шт.
	42

	Ключ-комфирмат
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	для вкручивания стяжек
	шт.
	1

	Шайба пластиковая
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	для крепления ручки к фасаду
	шт
	6

	Стяжка эксцентриковая
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	для крепления фасада ящика
	к-т
	8

	Шкант
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	для крепления фасада ящика
	шт
	4
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Инструкция по сборке

и эксплуатации

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)
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Шкаф для прихожей
проект СН-100.01 
из серии мебели для прихожей
Дата изготовления 
_________________

Цена

      _________________
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Секция сборно-разборной конструкции предназначена для оборудования интерьера жилых комнат.

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертка. Сборку производите вдвоем.

Примечание:  В комплект фурнитуры не входит клей ПВА
ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкаф должен эксплуатироваться в жилых помещениях с относительной  влажностью воздуха не выше 75%.. Поверхности деталей следует протирать сухими мягкими тканями.    Гарантийный  срок - 24 мес.  Срок службы - 10 лет                                                 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Попадание на поверхности деталей,  облицованных рулонными пленочными материалами  жидкостей, растворяющих лаковые пленки (спирт, ацетон),  контакт с водой рабочих и фасадных поверхностей, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов.

 Гарантийный срок для бытовой мебели со дня реализации - 24 мес.  Срок службы - 10     лет.                                               

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

1. Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением копии товарного чека и этикеток от пакетов (необходимо сохранять этикетки и чек в течение всего гарантийного срока, т.е. 2 года).

2. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, а также по разбуханию деталей, претензии не принимаются.

ПОРЯДОК СБОРКИ
1.Подготовьте детали к сборке.(обратите внимание, шкаф СН-100.01 может быть правого и левого исполнения).
2.Прикрепите опору к нижней крышке 14 шурупами 4х16мм.

3.К вертикальным стенкам 1,2 прикрутите направляющие шурупами 4х16мм, для этого:

· уложите стенку боковую на ровную поверхность;

· возьмите из  комплекта  направляющих  (в комплекте 4 полозка: 2 прямых (крепятся к стенке боковой) - левый и правый, 2 угловых (крепятся к ящику) - левый и правый) прямые полозки  и приложите роликом вперед соответственно левый на левую стенку, правый на правую;

· при помощи отвертки или шуруповерта шурупом 4 х 16 мм  закрепите направляющие.

4.В вертикальные стенки 1,2 вбейте полкодержатели в отверстия Ø5мм.

5.К фасаду 6  по наколкам закрепите петлю шурупом 4х16мм.

6.К вертикальной стенке 1 по наколкам закрепите ответную планку петли шурупом 4х16мм.
7.Соедините, согласно схеме сборки, стенки вертикальные 1,2 с крышкой 3 и соединилками 14,13 при помощи стяжек. Стяжку вкручивайте ключом. Добейтесь плотного соединения.

9.Соберите ящик, для этого:

· соедините стенки боковые 8,10  с задней стенкой 9 при помощи стяжки и ключа-комфирмата. Замерьте диагонали, во избежание перекоса;

· гвоздями  на расстоянии друг от друга 80…100 мм прибейте дно 12  к корпусу ящика  из ДВП (дно крепится таким образом, чтобы не выступало более чем на 5мм по передней стороне ящика, для крепления к фасаду);

· возьмите из  комплекта  направляющих угловые полозки и приложите роликом назад заподлицо с передом ящика к нижнему ребру боковых  стенок и вкрутите шуруп 4 х 13 мм  со стороны  дна  ящика;
· В фасад 11  в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты, предварительно смазав клеем ПВА;
· Соедините корпус ящика с  фасадом 11;

· В отверстия Ø15мм, стенок боковых 8,10  вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. Прикрутите ручки. 

10.Навесьте фасад 6, отрегулируйте его. Закрепите ручку.

11.Вложите полки 5 на полкодержатели.     
12. Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы и стяжки, если в этом есть необходимость.

Сборка корпуса
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	Пози-ция
	Размеры

деталей, мм
	Кол-во
	Пакет
	Пози-ция
	Размеры

деталей, мм
	Кол-во
	Пакет

	1
	1908х430
	1
	1п
	8
	120х401
	2
	1п

	2
	1908х430
	1
	1п
	9
	120х360
	2
	1п

	3МДФ
	450х460
	1
	1п
	10
	120х401
	2
	1п

	4
	418х410
	1
	1п
	11МДФ
	162х446
	2
	1п

	5
	414х410
	2
	1п
	12ДВП
	389х405
	2
	1п

	6МДФ
	1588х446
	1
	1п
	13
	418 х 430
	1
	1п

	7ДВП
	1937х447
	1
	1п
	14
	450 х 430
	1
	1п


*Шкаф для прихожей, проект СН-100.01, упаковывается в 1пакет
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