Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	
12

	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Заглушка для стяжки
	12
	[image: ]

	4
	Пластина зацепная
	2
	[image: ]

	5
	Шуруп 3х25
	6
	






Дата упаковки изделия   08.05.2026

MAX нагрузка на изделие не более 3кг


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.




ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
[image: ]
         
Полка навесная  СН-135.22    «Креденца»
500х340х100
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
Цена _________________________

[bookmark: _Hlk24978817]Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.
[bookmark: _GoBack]
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
[bookmark: _Hlk25913097]  Произведите сборку корпуса, соединив детали 49, 50, 51  при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки . Используйте заглушку для стяжки. 
Для навеса полки навесной прикрепите подвески мебельные по задней стороне с торца в верхнем углу при помощи шурупов (крепление к стене в комплект не входит).
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.







Схема сборки полки навесной
[image: ] 
Полка навесная    СН-135.22   «Креденца»
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	49
	Вертикальная  стенка
	500
	70
	16
	2
	1п

	50
	Горизонтальная стенка
	308
	70
	16
	2
	1п

	51
	Горизонтальная стенка
	308
	100
	16
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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