Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Опора мебельная
	6
	


	2
	Направляющая шариковая 400мм
	2
	


	3
	Стяжка М7*50
	42
	


	4
	Ключ комфирмат
	1
	


	5
	Заглушка для конфирмата
	20
	

	6
	Шкант 8х35
	8
	


	7
	Шуруп 4х16
	35
	


	8
	Стяжка эксцентриковая
	8
	


	9
	Гвоздь 
	45
	


	10
	Пропуск
	2
	





Дата упаковки изделия    20.07.2020

Рекомендуемый размер матраса 1950х800


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  


Инструкция по сборке
и эксплуатации    
[image: ]

(Мебель бытовая предназначена для лежания)       
               
Кровать  СН-120.01
Размеры 1985  х 850 х 700 мм
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов




Дата изготовления _____________
Цена _______________

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01.ТР025 018 05338 по 17.02.2025г.
Дата регистрации декларации о соответствии 18.02.2020

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
[bookmark: _GoBack]- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 2 пакета.

Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
     В стенку боковые 6, 7 в нижнюю часть вбейте опоры мебельные при помощи молотка. По наметкам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупа 4х16 в стенки боковые 6, 7 и перегородку 5.  Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините детали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  В дно  4 в отверстия  Ø60мм вставте пропуск.      
 Произведите сборку левого и правого ящиков.
Согласно схеме сборки соедините стенки боковые  11, 12  со стенкой задней 8 при помощи стяжек. В стенки боковые  11, 12  в отверстия  Ø8мм вбейте шканты  В фасад 9,10  в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика. Соедините корпус ящика с фасадом 9 (ящик правый) , 10 (ящик левый). В отверстия Ø15мм  стенок боковых 11, 12 вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В паз фасада 9, 10 установите дно ящика 13. К нижним кромкам стенок боковых 11, 12  и  задней стенке 8  необходимо крепить при помощи гвоздей дно ящика 13. К стенкам боковым 11, 12  по наколкам прикрутите шариковые направляющие шурупами 4*16.  Установите ящики  в корпус кровати .

	     Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки, если в этом есть необходимость. Используйте заглушку для стяжки.      
Схема  сборки ящиков
[image: ]
Схема  сборки корпуса кровати
[image: ]
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	1
	Задняя царга
	1950
	500
	16
	1
	1п

	2
	Передняя царга
	1950
	100
	16
	1
	1п

	3
	Нижняя царга
	1950
	50
	16
	2
	1п

	4
	Дно
	1950
	842
	16
	1
	1п

	5
	Перегородка
	826
	268
	16
	1
	2п

	6
	Боковая стенка правая
	700
	845
	16
	1
	2п

	7
	Боковая стенка левая
	700
	845
	16
	1
	2п

	8
	Задняя стенка ящика
	909
	200
	16
	2
	2п

	9
	Фасад ящика правый
	970
	270
	16
	1
	2п

	10
	Фасад ящика левый
	970
	270
	16
	1
	2п

	11
	Боковая стенка ящика правая
	400
	200
	16
	2
	2п

	12
	Боковая стенка ящика левая
	400
	200
	16
	2
	2п

	13
	Дно ящика
	940
	405
	3
	2
	2п
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