                      Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

          Сборка  изделия  должна производиться  в  порядке,  изложенном  в  данном  руководстве.   При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить  его  от  груза.  Перед  перестановкой  рекомендуется  вытянуть выдвижные  ящики.  Удаление  пыли  необходимо производить  слегка  влажной  салфеткой.  Во  избежание  коробления  и изменения  цвета  изделия  следует  избегать  установки  мебели  на  прямых солнечных лучах. 

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды  и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.


При установке изделий мебели в непосредственной близости  от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

             При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия  за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

                                           Гарантии изготовителя

Качество  и  комплектность  изделия  покупатель обязан  проверять  при покупке  в  магазине  в  разобранном и упакованном  виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки  и копию товарного чека.

           Гарантийный  срок  эксплуатации  -  24 месяца  со  дня  продажи 

магазином. Срок службы 5 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара.  Претензии  предъявляются  потребителем  непосредственно  в торгующую  организацию,  в  которой  была  приобретена  мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки   и копию товарного чека. В  период  гарантийного  срока  изготовитель  гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону
Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.
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ООО «Артем-Мебель»
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          Республика Беларусь

         246039 г.Гомель, ул. Базовая , 13

тел. 31-93-87
Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № BY/112 11.01.ТР025 018.01  01675 от 16.02.2023г. по 15.02.2028г. 

(Мебель бытовая, предназначена для сидения)
Банкетка  «Рио»,
проект СН-122.10
Габаритные размеры 400х290х450мм
Инструкция по сборке и эксплуатации
                                                       Общий вид 
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Дата изготовления    06.08.2025
Цена

         Настоящее “Руководство по сборке и эксплуатации” распространяется на 

банкетку  «Рио», проект СН-122.10 и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.
Назначение изделия
Банкетка «Рио», проект СН-122.10, предназначена для сидения в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%. 
Комплектность метизов, фурнитуры

	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид
	Назначение

	1
	Петля форточная
	2
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	Для крепления сидения 

	2
	Опора с гвоздем
	4
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	Для опоры корпуса

	3
	Заглушка самоклеющая
	8
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	Для стяжки М7*50

	4
	Стяжка М7*50
	8
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	Для крепления щитовых деталей

	5
	Шуруп 4*16
	10
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	Для крепления петель форточных

	6
	Гвозди
	10
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	Для крепления ДВП

	7
	Ключ комфирмат
	1
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	Для вкручивания стяжки  М7х50


Дефектами мебели не являются:
1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;

2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;

4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;

5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;

6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при  попадании влаги;

7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;

8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.
Комплектность изделия
                                                                                                                    Таблица 1
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	1
	Вертикальная стенка
	440
	290
	16
	2
	1п

	2
	Вертикальная стенка
	368
	250
	16
	1
	1п

	3
	Вертикальная стенка
	368
	250
	16
	1
	1п

	4
	Дно ДВП
	367
	267
	3
	1
	1п

	5
	Сиденье
	360
	280
	35
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации


*Данное изделие упаковывается в 1пакет
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Последовательность сборки
При помощи стяжек и ключа комфирмата соедините стенки вертикальные 1, 2, 3.  ПРИМЕЧАНИЕ: Вертикальную стенку 2 установите таким образом, чтобы наметки для крепления форточной петли находились снаружи.  Установите крышку  с мягким элементом 5 на корпус. По наметкам при помощи шурупов 4*16 прикрутите петлю форточную к вертикальной стенке 2.
      Прибейте при помощи молотка и гвоздей  дно ДВП  4, предварительно измерив диагональ, чтобы избежать  перекоса изделия.      

Используйте заглушку самоклеющую, чтобы закрыть отверстия под стяжку 7х50. 
Регулярно проверяйте прочность соединения и крепления. При необходимости  подтягивайте стяжки  и шурупы. 
Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;

- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.
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