Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	
28

	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Опора мебельная 100мм
	5
	[image: ]

	4
	Шуруп 4х16
	73
	


	5
	Гвоздь
	75
	


	6
	Петля мебельная с доводчиком
	4
	


	7
	Ручка мебельная
	4
	[image: ]

	8
	Полкодержатель
	8
	


	9
	Направляющая шариковая 350мм
	2
	


	10
	Стяжка эксцентриковая
	21
	


	11
	Шкант
	17
	




Дата упаковки изделия    07.05.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
    [image: ]           
Тумба  СН-135.02    «Креденца»
1900х375х500
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
[bookmark: _GoBack]воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
Цена _________________________


[bookmark: _Hlk24978817]Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
  В дно 66 прикрутите по наметкам опоры мебельные при помощи шурупа 4х16.  Произведите сборку, соединив детали 50,51,52,53,67,68,69 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки. 
В торцы боковых стенок 50,51,52,53, 67,69 в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 65 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 65 с боковыми стенками 50,51,52,53, 67.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки. 
      Произведите сборку ящиков: соедините стенки боковые 59,60  со стенкой задней 70  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 71,72, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 71,72. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 59,60, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 59,60 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 71,72 установить дно ящика 73. В боковые стенки ящика 59,60 и заднюю стенку 70 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 73.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно) ВНИМАНИЕ: Ящики левого и правого исполнения. 
Прикрутите петли при помощи шурупов 4*16 к дверям 61,62.  Установите двери 61,62. При необходимости отрегулируйте двери. При помощи отвертки и винтов  прикрутите к фасадам 61,62 ручки мебельные. В боковые стенки 50,51,52,53 в отверстия d5мм вставьте полкодержатель. После установки тумбы вложите полки съёмные 57.
[bookmark: _Hlk25913097]При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 74, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. 
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.
                            РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:
· Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).
· Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом 






Схема сборки 
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[image: ]

Тумба    СН-135.02 «Креденца»
	[bookmark: _Hlk229053281]Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	65
	крышка
	1902
	375
	16
	1
	1п

	52
	Боковая стенка левая
	368
	355
	16
	1
	1п

	53
	Боковая стенка правая
	368
	355
	16
	1
	1п

	67
	вертикальная стенка
	140
	1100
	16
	1
	1п

	68
	горизонтальная стенка
	1100
	355
	16
	1
	1п

	50
	Боковая стенка левая
	368
	355
	16
	1
	1п

	51
	Боковая стенка правая
	368
	355
	16
	1
	1п

	66
	дно
	1902
	375
	16
	1
	1п

	57
	полка
	365
	345
	16
	2
	1п

	69
	Перегородка
	212
	355
	16
	1
	1п

	70
	задняя стенка ящика
	120
	484
	16
	2
	1п

	59
	Боковая стенка левая
	120
	350
	16
	2
	1п

	60
	Боковая стенка правая
	120
	350
	16
	2
	1п

	61
	дверь левая
	362
	397
	16
	1
	1п

	62
	дверь правая
	362
	397
	16
	1
	1п

	71
	Фасад ящика левый
	222
	546
	16
	1
	1п

	72
	Фасад ящика правый
	222
	546
	16
	1
	1п

	73
	Дно ящика
	513
	355
	3
	2
	1п

	74
	Задняя стенка
	397
	1897
	3
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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YCTAHOBKA /1 COBMELLEHUE HA KOPMYC U BbIABMXXHOW ALK

Hapaeus Ha 1e6nOKMPOBOYHBINA pbivar (1), CHUIMUTE BHYTPEHHWE NOABIKHbBIE NNAHKK
HanpasnsioLwmx (2) u 3akpenute ux camopesamu (3) k GOKOBbIM CTEHKaM ALLMKa.

B COOTBETCTBUM CO CXEMOI NPUCA/IKYN 3aKPENUTe CaMope3amm BHELLHNE HEMOABIKHbIE
nnaxku HanpaenstoLmx (4) Ha GokoBble CTEHKM Kopnyca. BcTaBbTe ALWMK BHYTPEHHUMU
HanpaensAoWMMM B NOABMKHbLIE YaCTU BHELLUHUX HanpasnsoLWux B Kopnyce naaenus.
BapnsuHbTe AWMk (5) Ao dukcauun 4e6nokMpoBOYHbBIM Pbl4arom.

[Ans cHATUA ALUMKa TaKKe UCMonbayiiTe AeBNOKMPOBOYHbIA pbivar.
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