Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	
20

	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Опора мебельная 100мм
	4
	[image: ]

	4
	Шуруп 4х16
	60
	


	5
	Гвоздь
	50
	


	6
	Петля мебельная с доводчиком
	6
	


	7
	Ручка мебельная
	2
	[image: ]

	8
	Полкодержатель
	16
	


	9
	Заглушка для стяжки
	6
	[image: ]

	10
	Стяжка эксцентриковая
	6
	


	11
	Шкант
	6
	




Дата упаковки изделия    07.05.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.




ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
    [image: ]           
Тумба  СН-135.05    «Креденца»
600х375х1200
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
[bookmark: _GoBack]Цена _________________________
[bookmark: _Hlk24978817]Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
  Произведите сборку, соединив детали 20,21,22,24,25,28 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки. 
В торцы боковых стенок 20,21 и в перегородку 22  в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 23 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 23 с боковыми стенками 20,21 и перегородкой 22.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки. 
Прикрутите петли при помощи шурупов 4*16 к дверям 31,32.  Установите двери 31,32. При необходимости отрегулируйте двери. При помощи отвертки и винтов  прикрутите к фасадам 31,32 ручки мебельные. В боковые стенки 20,21 и перегородку 22 в отверстия d5мм вставьте полкодержатель. После установки тумбы вложите полки съёмные 27,29,30
[bookmark: _Hlk25913097]При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 33,34, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. 
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.
                            РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:
· Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).
· Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом 
Схема сборки 
[image: ]
 




Тумба    СН-135.05 «Креденца»
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	20
	Боковая стенка левая
	1168
	355
	16
	1
	1п

	21
	Боковая стенка правая
	1168
	355
	16
	1
	1п

	22
	Перегородка
	1168
	355
	16
	1
	1п

	24
	дно
	602
	375
	16
	1
	1п

	29
	полка
	266
	345
	16
	2
	1п

	30
	полка
	280
	345
	16
	1
	1п

	28
	горизонтальная стенка
	269
	345
	16
	1
	1п

	23
	крыша
	602
	375
	16
	1
	1п

	27
	горизонтальная стенка
	280
	328
	16
	1
	1п

	25
	горизонтальная стенка
	283
	355
	16
	1
	1п

	26
	вертикальная стенка
	514
	283
	16
	1
	1п

	31
	Дверь
	648
	297
	16
	1
	1п

	32
	Дверь
	1162
	297
	16
	1
	1п

	33
	Задняя стенка
	1197
	288
	3
	1
	1п

	34
	Задняя стенка
	667
	304
	3
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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