Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	
32

	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Опора мебельная 100мм
	4
	[image: ]

	4
	Шуруп 4х16
	75
	


	5
	Гвоздь
	65
	


	6
	Петля мебельная с доводчиком
	4
	


	7
	Ручка мебельная
	1
	[image: ]

	8
	Направляющая шариковая 350мм
	2
	


	9
	Полкодержатель
	8
	


	10
	Заглушка для стяжки
	25
	[image: ]

	11
	Стяжка эксцентриковая
	8
	


	12
	Шкант
	4
	


	13
	Подвеска мебельная       L-обр. №14
	1
	[image: ]



Дата упаковки изделия    07.05.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.
ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
    [image: ]           
Тумба  СН-135.21    «Креденца»
500х375х1900
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
Цена _________________________

[bookmark: _Hlk24978817]Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 2 пакета.
Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
   В дно 38 прикрутите по наметкам опоры мебельные при помощи шурупа 4х16.   Произведите сборку, соединив детали 35,36,37,38,39,41 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки. 
      Произведите сборку ящиков: соедините стенки боковые 42,43  со стенкой задней 44  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 45, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 45. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 42,43, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 42,43 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 45 установить дно ящика 47. В боковые стенки ящика 42,43 и заднюю стенку 44 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 47.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно). 
Прикрутите петли при помощи шурупов 4*16 к двери 46.  Установите дверь 46. При необходимости отрегулируйте двери. При помощи отвертки и винтов  прикрутите ручку мебельную. В боковые стенки 35,36 в отверстия d5мм вставьте полкодержатель. После установки тумбы вложите полки съёмные 40.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk25913097]При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 48, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. 
Для устойчивости шкафа рекомендуется крепить подвеску мебельную при помощи шурупов 4х16 (крепление к стене в комплект не входит).
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.
                            РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:
· Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).
· Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом 


Схема сборки 
[image: ]
[image: ]

Шкаф    СН-135.21 «Креденца»
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	35
	Боковая стенка левая
	1768
	355
	16
	1
	1п

	36
	Боковая стенка правая
	1768
	355
	16
	1
	1п

	37
	крыша
	502
	375
	16
	1
	1п

	38
	дно
	502
	375
	16
	1
	1п

	39
	горизонтальная стенка
	468
	355
	16
	3
	1п

	40
	полка
	466
	345
	16
	2
	1п

	41
	фальшпанель
	468
	50
	16
	2
	1п

	42
	Боковая стенка левая
	350
	140
	16
	2
	1п

	43
	Боковая стенка правая
	350
	140
	16
	2
	1п

	44
	Задняя стенка
	410
	140
	16
	2
	1п

	45
	Фасад ящика
	215
	496
	16
	2
	2п

	46
	Дверь
	1280
	496
	16
	1
	2п

	47
	Дно ящика
	355
	439
	3
	2
	2п

	48
	Задняя стенка
	1798
	498
	3
	1
	2п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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