Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	
22

	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Опора мебельная регулируемая
	6
	[image: ]

	4
	Шуруп 4х16
	40
	


	5
	Гвоздь
	63
	


	6
	Ручка мебельная
	3
	[image: ]

	7
	Заглушка самоклеющая
	20
	[image: ]

	8
	Направляющая шариковая 400мм
	3
	


	9
	Стяжка эксцентриковая
	18
	


	10
	Шкант
	18
	




Дата упаковки изделия    15.07.2026


ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
[bookmark: _GoBack]    [image: ]           
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
Цена _________________________

[bookmark: _Hlk24978817]Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 002.03 09461 по 06.07.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
  В боковые стенки 2,3,4 вбейте опоры мебельные при помощи молотка.  В стенки боковые 3,4 по наколкам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупов 4х16 и отвертки. Произведите сборку, соединив детали 2,3,4,5,6,7 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки. 
В торцы боковых стенок 2,3,4 в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 1 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 1 с боковыми стенками 2,3,4.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки. 
      Произведите сборку ящиков: соедините стенки боковые 8,9  со стенкой задней 10  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 11, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 11. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 8,9, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 8,9 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 11 установите дно ящика 13. В боковые стенки ящика 8,9 и заднюю стенку 10 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 13.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно, см. схему монтажа выдвижного ящика). 
При помощи отвертки и винтов  прикрутите к фасадам 11 ручки мебельные. 
[bookmark: _Hlk25913097]При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 12, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. 
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.


Схема сборки 
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Схема монтажа выдвижного ящика[image: ]

Сборка ящика
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Стол    СН-131.01 «Лео»
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	1
	Крышка
	1200
	600
	16
	1
	1п

	2
	Боковая стенка левая
	734
	500
	16
	1
	1п

	3
	Боковая стенка средняя
	734
	500
	16
	1
	1п

	4
	Боковая стенка правая
	734
	500
	16
	1
	1п

	5
	вертикальная стенка
	684
	300
	16
	1
	1п

	6
	Дно
	368
	500
	16
	1
	1п

	7
	Цоколь
	368
	60
	16
	1
	1п

	10
	задняя стенка ящика
	310
	160
	16
	3
	1п

	8
	Боковая стенка левая
	400
	160
	16
	3
	1п

	9
	Боковая стенка правая
	400
	160
	16
	3
	1п

	11
	Фасад ящика
	398
	221
	16
	3
	1п

	13
	Дно ящика
	405
	339
	3
	3
	1п

	12
	Задняя стенка
	672
	398
	3
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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