Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	31
	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Опора мебельная регулируемая
	4
	[image: ]

	4
	Шуруп 4х16
	22
	


	5
	Гвоздь
	35
	


	6
	Петля внутренняя с доводчиком
	2
	


	7
	Заглушка самоклеющая
	30
	[image: ]

	8
	Направляющая шариковая 400мм
	1
	


	9
	Стяжка эксцентриковая
	10
	


	10
	Шкант
	6
	




Дата упаковки изделия    16.07.2026



ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
    [image: ]           
Стол  СН-131.02    «Юниор»
900х600х1580
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
[bookmark: _Hlk24978817]Цена _________________________
Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 002.03 09461 по 06.07.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
  В боковые стенки 15,16 вбейте опоры мебельные при помощи молотка.  В стенки боковые 16,21 по наколкам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупов 4х16 и отвертки. Произведите сборку, соединив детали 15,16,17,18,19,20,21 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки. Отдельно произведите сборку крышки 14 и деталей 25,26,27,28,29 при помощи стяжки и ключа для стяжки.
В торцы боковых стенок 15,16 в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 14 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 14 с боковыми стенками 15,16.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки. 
      Произведите сборку ящика: соедините стенки боковые 22,23  со стенкой задней 24  при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад 31, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 31. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 22,23, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 22,23 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 31 установите дно ящика 32. В боковые стенки ящика 22,23 и заднюю стенку 24 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 32.  Установите ящик  в корпус тумбы  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно, см. схему монтажа выдвижного ящика). 
При помощи отвертки и шурупов 4х16 установите петли мебельные на дверь 30. Отрегулируйте. 
[bookmark: _Hlk25913097]При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 33, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. 
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.
Схема сборки 
[bookmark: _GoBack][image: ]

Схема монтажа выдвижного ящика[image: ]
Сборка ящика
[image: ]
Стол    СН-131.02 «Юниор»
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	14
	Крышка
	900
	600
	16
	1
	1п

	15
	Боковая стенка левая
	734
	500
	16
	1
	1п

	16
	Боковая стенка правая
	734
	500
	16
	1
	1п

	17
	вертикальная стенка
	808
	300
	16
	1
	1п

	18
	Горизонтальная стенка
	268
	50
	16
	1
	1п

	19
	Горизонтальная стенка
	268
	50
	16
	1
	1п

	20
	вертикальная стенка
	268
	120
	16
	1
	1п

	21
	вертикальная стенка
	500
	120
	16
	1
	1п

	24
	задняя стенка ящика
	210
	80
	16
	1
	1п

	23
	Боковая стенка левая
	400
	80
	16
	1
	1п

	22
	Боковая стенка правая
	400
	80
	16
	1
	1п

	25
	Боковая стенка левая
	814
	200
	16
	1
	1п

	26
	Боковая стенка правая
	814
	200
	16
	1
	1п

	27
	Горизонтальная стенка
	868
	200
	16
	1
	1п

	28
	Горизонтальная стенка
	902
	205
	16
	1
	1п

	29
	вертикальная стенка
	318
	184
	16
	1
	1п

	30
	Дверь
	312
	360
	16
	1
	1п

	31
	Фасад ящика
	137
	298
	16
	1
	1п

	32
	Дно ящика
	405
	239
	3
	1
	1п

	33
	Задняя стенка
	898
	348
	3
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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