Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	40
	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Опора мебельная регулируемая
	4
	[image: ]

	4
	Шуруп 4х16
	10
	


	5
	Гвоздь
	35
	


	6
	Петля накладная с доводчиком
	2
	


	7
	Заглушка самоклеющая
	40
	[image: ]

	8
	Ручка мебельная
	1
	[image: ]

	9
	Стяжка эксцентриковая
	4
	


	10
	Шкант
	4
	


	11
	Опора №3
	4
	[image: ]

	12
	Шуруп 4х30
	4
	




Дата упаковки изделия    16.07.2026

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
    [image: ]           
Стол  СН-131.03    «Марио»
1500х550х1508
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
[bookmark: _Hlk24978817]Цена _________________________
Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 002.03 09461 по 06.07.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
  В боковые стенки 40,41 вбейте опоры мебельные при помощи молотка.  В горизонтальную стенку 36 по наколкам прикрутите опоры №3 при помощи шурупа 4х30. Произведите сборку, соединив детали 34,35,37,38,40,41,42 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки. 
В торцы боковых стенок 40,41 в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8х35мм.  предварительно смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку 39 в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку 39 с боковыми стенками 40,41.  В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки. Соедините при помощи стяжки 7х50 и ключа крышку стола 39 и боковую стенку правую 34.
При помощи отвертки и шурупов 4х16 установите петли мебельные на дверь 43. Отрегулируйте. 
[bookmark: _Hlk25913097]При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 44, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. 
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.
Схема регулировки мебельных петель
[image: https://shkafkupeprosto.ru/States3/Navesy-dlya-kuhonnyh-dverej/009.jpg]



Схема сборки
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Стол    СН-131.03 «Марио»
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	39
	Крышка
	1134
	550
	16
	1
	1п

	40
	Боковая стенка левая
	734
	500
	16
	1
	1п

	41
	Боковая стенка правая
	734
	500
	16
	1
	1п

	42
	вертикальная стенка
	743
	300
	16
	1
	1п

	38
	Горизонтальная стенка
	368
	300
	16
	1
	1п

	37
	Горизонтальная стенка
	334
	300
	16
	6
	1п

	36
	Горизонтальная стенка
	701
	300
	16
	1
	1п

	35
	Боковая стенка левая
	1448
	300
	16
	1
	1п

	34
	Боковая стенка правая
	1448
	300
	16
	1
	1п

	43
	Дверь
	1146
	364
	16
	1
	1п

	44
	Задняя стенка
	1147
	365
	3
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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