Фурнитура и комплектующие
	Наименование
	Вид
	Назначение
	Единицы измерения
	Количество

	Стяжка винтовая 7 х 50
	
[image: image1.png]



	для соединения стенок ящика и корпуса
	шт.
	51

	Ручка
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	крепится к дверям
	шт.
	6

	Петля накладная с доводчиком
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	для навешивания дверей
	шт.
	13

	Шуруп 4 х 16
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	для крепления петель и флянца
	шт.
	126

	Опора мебельная регулируемая
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	для опоры
	шт.
	4

	Гвозди
	[image: image6.emf] 


	для  задней стенки
	шт.
	68

	Ключ-комфирмат
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	для вкручивания стяжек
	шт. 
	1

	Труба d 25мм  765 мм
	
[image: image8.png]



	Для одежды
	шт
	1

	Флянец для трубы d-25мм
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	для удержания трубы d 25мм
	шт
	2

	Уголок мебельный
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	Для крепления цоколя
	шт
	1

	Полкодержатель
	
[image: image11.png]



	Для крепления полок навесных
	шт
	8

	Направляющая шариковая 400мм
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	Для крепления ящиков
	шт
	3

	Шкант 8х30мм
	
[image: image13.png]



	Для крепления фасадов ящика
	шт
	12

	Стяжка эксцентриковая
	
[image: image14.png]



	Для крепления фасадов ящика
	шт
	12

	Профиль стыковочный для ДВП 1,9м.п.
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	для соединения ДВП
	шт
	2

	Заглушка самоклеющая 
	[image: image16.jpg]



	Для стяжки
	шт
	20


Если мебель не подошла по цвету, размеру и фасону
Согласно Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату, утвержденного постановлением Совета министров Республики Беларусь от 14.01.2009 № 26, мебель надлежащего качества возврату и обмену не подлежит.
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«Артем-Мебель»
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          Республика Беларусь

         246039 г.Гомель, ул. Базовая , 13

                                               Тел  31-93-87 
Регистрационный номер декларации о соответствии 

ЕАЭС №  BY/112 11.01.ТР025 018.01 01377 от 09.11.2022г. по 08.11.2027г.
                         (мебель бытовая предназначена для хранения)

Инструкция по сборке
и эксплуатации
Шкаф СН-124.10
из серии шкафов проект СН-124
[image: image17.jpg]



Дата изготовления   13.06.2024
Цена

_________________

Гарантии изготовителя

Качество  и  комплектность  изделия  покупатель обязан  проверять  при покупке  в  магазине  в  разобранном и упакованном  виде, должен убедиться в целостности пакетов (особое внимание нужно обратить на пакеты с зеркалами и изделиями из стекла-при их наличии). Акт рекламации, по дефектам выявленным в ходе приемки товара, должен быть направлен продавцу не позднее 3 суток с момента покупки, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки  и копию товарного чека.

           Гарантийный  срок  эксплуатации  -  24 месяцев  со  дня  продажи 

магазином. Срок службы 10 лет. При обнаружении скрытых дефектов или не полного комплекта деталей для сборки, рекламация может быть предъявлена в течении 14 дней со дня получения товара.  Претензии  предъявляются  потребителем  непосредственно  в торгующую  организацию,  в  которой  была  приобретена  мебель, предъявив “Руководство по сборке и эксплуатации изделия”, маркировочные ярлыки с упаковки   и копию товарного чека. В  период  гарантийного  срока  изготовитель  гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Обмен бракованных и выдача недостающих деталей и комплектующих производится в течении 30 календарных дней.

Рекомендации по обслуживанию и эксплуатации

          Сборка  изделия  должна производиться  в  порядке,  изложенном  в  данном  руководстве.   При необходимости перестановки изделия необходимо полностью освободить  его  от  груза.  Перед  перестановкой  рекомендуется  вытянуть выдвижные  ящики.  Удаление  пыли  необходимо производить  слегка  влажной  салфеткой.  Во  избежание  коробления  и изменения  цвета  изделия  следует  избегать  установки  мебели  на  прямых солнечных лучах. 

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды  и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.


При установке изделий мебели в непосредственной близости  от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.

             При эксплуатации мебели запрещается:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 70%;

- перемещать изделия  за верхний щит или крышку изделия;

- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
Основания для отказа в гарантийном обслуживании

Гарантийные обязательства по обмену, возврату или ремонту не действуют в следующих случаях:

- несоблюдение сроков подачи претензии;

- бракованные или дефектные части не должны иметь следов монтажа;

- в случае несоблюдения инструкции по сборке и эксплуатации;

- в случае халатного небрежного отношения или использования товара не по назначению.

Дефектами мебели не являются:
1. Незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, представленных в каталогах и иных печатных изделиях, которое обуславливается особенностями печати;

2. Несовпадение по цвету с приобретенной ранее мебелью элементов на замену или элементов по дополнительным заказам;

3. Ослабление соединений, снижение подвижности петель, осложнения хода дверей и ящиков (при их наличии) в процессе постоянного использования, вызванные отсутствием ухода за изделием;

4. Мелкие потертости мебельного покрытия, возникающие в местах постоянной эксплуатации;

5. Недостатки, появившиеся в результате неправильной сборки изделия;

6. Разбухание деталей изделия (столешницы, опор, цоколей и т.п.), отслоение кромок, при  попадании влаги;

7. Изменение цвета в результате попадания солнечных лучей на изделие или его части;

8. Наличие запаха в новых изделиях, который исчезает при непродолжительном сроке эксплуатации при условии проветривания помещения.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф сборно-разборной конструкции предназначен для оборудования интерьера жилых комнат.

Перед сборкой ознакомьтесь с инструкцией, обратив внимание на обозначение деталей. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Для сборки Вам понадобятся молоток и отвертка. Сборку производите вдвоем. Шкаф упакован в 3 пакета.
ПОРЯДОК СБОРКИ

     Разложите детали на ровной поверхности.
     Возьмите шариковую направляющую, выдвиньте  как показано на рисунке, при выдвижении нажмите на пластмассовый рычажок (поз.2), для полного выдвижения центрального полозка, в стенки боковые  5, 8 по наколкам прикрутите шариковые направляющие.

      Согласно схеме сборки при помощи стяжек и ключа комфирмата соедините крышу 1, стенки боковые 3, 4, перегородку 5, дно 2, горизонтальные стенки 6, 7, 9 царгу 14, с вертикальной стенкой 8, одновременно соединяя с цоколем 13. Во избежание деформации цоколя по центру с внутренней стороны шкафа рекомендуется крепить уголок мебельный при помощи шурупа 4х16 в произвольном месте  между деталями 2 и 13.
      Прибейте при помощи молотка и гвоздей  стенку заднюю  20 используя соединительный профиль для ДВП, предварительно измерив диагональ, чтобы избежать  перекоса изделия.
      В стенки боковые 3, 4 в нижнюю часть вбейте шток опоры мебельной регулируемой при помощи молотка, вкрутите винт опоры по часовой стрелке. По наметкам в боковых стенках 4, 5 крепите флянец для трубы d 25мм, предварительно вставив трубу, при помощи шурупов 4х16 и отвертки. К дверям 16, 17 по наколкам закрепите петлю мебельную шурупом 4х16мм. Установите дверь на корпус, используя шуруп 4х16 и отвертку. Отрегулируйте двери после установки. Установите ручки мебельные. 
                                               РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:

· Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).

· Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом 

Произведите сборку ящиков, как показано на рисунке.

       Согласно схеме сборки соедините стенки боковые 10, 11  со стенкой задней 12  при помощи стяжек. В фасад 15, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.                 Соедините корпус ящика с фасадом 15. В отверстия Ø15мм, стенок боковых 10, 11, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые 10, 11 по наколкам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика 15  установить дно ящика 19. В боковые стенки ящика 10, 11 и заднюю стенку 12 при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика 19.  Установите ящики  в корпус шкафа  (одновременно вставляя правый и левый полозок в выдвинутую направляющую в корпусе шкафа, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно).  Установите ручки мебельные.
Используйте заглушку самоклеющую, чтобы закрыть видимые при эксплуатации отверстия под стяжку.
     Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость. 
Схема сборки выдвижного ящика
                                   [image: image18.jpg]



Схема монтажа шариковых направляющих
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	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	1
	Крыша
	1200
	560
	16
	1
	3п

	2
	Дно
	1168
	560
	16
	1
	3п

	3
	Стенка боковая левая
	1984
	560
	16
	1
	1п

	4
	Стенка боковая правая
	1984
	560
	16
	1
	1п

	5
	Перегородка
	1868
	560
	16
	1
	1п

	6
	Горизонтальная стенка
	768
	560
	16
	1
	3п

	7
	Горизонтальная стенка
	384
	560
	16
	2
	3п

	8
	Вертикальная стенка
	675
	560
	16
	1
	3п

	9
	Горизонтальная стенка
	384
	560
	16
	1
	3п

	10
	Стенка боковая правая
	500
	180
	16
	3
	3п

	11
	Стенка боковая левая
	500
	180
	16
	3
	3п

	12
	Стенка задняя
	310
	180
	16
	3
	3п

	13
	Цоколь
	1168
	100
	16
	1
	3п

	14
	Царга
	768
	120
	16
	1
	3п

	15
	Фасад ящика
	230
	397
	16
	3
	3п

	16
	Дверь
	1897
	397
	16
	2
	2п

	17
	Дверь с зеркалом
	1198
	397
	20
	1
	3п

	18
	Полка съёмная
	382
	550
	16
	2
	3п

	19
	Дно ящика
	505
	339
	3
	3
	3п

	20
	Задняя стенка шкафа
	1900
	397
	3
	3
	2п
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