Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Ролик выкатной  прямоходящий          H-28мм
	6
	[image: ]

	2
	Шкант
	4
	


	3
	Стяжка эксцентриковая
	4
	


	4
	Стяжка М7*50
	4
	


	5
	Ключ комфирмат
	1
	


	6
	Заглушка для конфирмата
	4
	

	7
	Гвоздь
	20
	


	8
	Шуруп 4х16
	16
	


	9
	Уголок металический
	2
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Дата упаковки изделия    17.05.2021






ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  


Инструкция по сборке
и эксплуатации    


[image: ]


(Мебель бытовая, предназначена для хранения)       
               
Ящик выкатной  СН-120.06
Размеры 960  х 420 х 270 мм
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов




Дата изготовления _____________
Цена _______________

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № BY/112 11.01.ТР025 018 05338 по 17.02.2025г.
Дата регистрации декларации о соответствии 18.02.2020

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, молоток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
     
     Произвести сборку ящиков.
Согласно схеме сборки соедините стенки боковые  2,3  со стенкой задней 4 при помощи стяжек. В стенки боковые  2,3  в отверстия  Ø8мм вбейте шканты  В фасад 1, в несквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика. Соедините корпус ящика с фасадом 1. В отверстия Ø15мм  стенок боковых 2,3 вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В паз фасада 1 установить дно ящика 5. К нижним кромкам стенок боковых 2,3  и  задней стенке 4  необходимо крепить при помощи гвоздей дно ящика 5. К стенкам боковым 2,3  по наколкам прикрутите ролики выкатные шурупами 4*16.  Ко дну ящика необходимо с краю по углам крепить ролики выкатные прямоходящие  при помощи шурупа 4*16.  Установите ящик выкатной  в корпус. Для стопора можно использовать уголок металический. Для этого его нужно крепить к боковым стенкам кровати в месте установки ящика шурупом 4*16.
      Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте шурупы, стяжки, если в этом есть необходимость.
	 
      







        


		  
Схема  сборки ящика выкатного
[image: ]
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	1
	Фасад
	927
	230
	16
	1
	1п

	2
	Стенка боковая правая
	400
	200
	16
	1
	1п

	3
	Стенка боковая левая
	400
	200
	16
	1
	1п

	4
	Задняя стенка ящика
	879
	238
	16
	1
	1п

	5
	Дно
	405
	910
	3
	1
	1п
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