Комплектность метизов, фурнитуры
	№ 
	Наименование
	Кол-во
	Внешний вид

	1
	Стяжка М7*50
	
16

	


	2
	Ключ для стяжки
	1
	


	3
	Заглушка для стяжки
	16
	[image: ]

	4
	Подвеска мебельная       L-обр. №14
	4
	[image: ]

	5
	Шуруп 4х16
	26
	


	6
	Гвоздь 
	35
	


	7
	Петля мебельная с доводчиком
	3

	


	8
	Ручка мебельная
	1
	[image: ]



Дата упаковки изделия    08.07.2026
MAX нагрузка на изделие не более 10кг

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
            Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации. Срок службы - 10 лет.
           Претензии по качеству и комплектности мебели должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека и этикеток с пакета (необходимо сохранять чек и этикетки в течение гарантийного срока). По дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.




ООО «Артем-Мебель»
                             246039, ул. Базовая, 13, г. Гомель, 
[image: ][image: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Ofitsialny_logotip_png (1).png]              Республика Беларусь
                                              тел./факс: (80232) 31-93-87 (бухгалтерия)
                                              сайт: www.artеmmebel.by  

Инструкция по сборке
и эксплуатации    

(Мебель бытовая,  предназначена для хранения)       
[bookmark: _GoBack]  [image: ]             
Шкаф навесной  СН-135.15    «Креденца»
400х375х1200
	
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в 
непосредственной близости от нагревательных приборов





Дата изготовления _____________
Цена _________________________

[bookmark: _Hlk24978817]Декларация о соответствии ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР025 018.01  05343 по 23.03.2031г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
           Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям.  Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

	При эксплуатации мебели запрещается:
- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а  также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.
          Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки
            Разложите детали на ровной поверхности.
[bookmark: _Hlk25913097]  Произведите сборку корпуса, соединив детали 8, 9, 10 при помощи  стяжки 7х50мм и ключа для стяжки . Используйте заглушку самоклеющую для стяжки. В правый и левый углы по наметкам закрепите подвеску при помощи шурупов 4х16. При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП 12, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. Прикрутите петли при помощи шурупов 4*16 к двери 11.  Установите двери 11, предварительно выбрав сторону открывания (правую или левую). При необходимости отрегулируйте двери.  Для установки ручки необходимо при помощи сверла d4мм досверлить необходимое отверстие  При помощи отвертки и винтов  прикрутите к фасаду 11 ручку мебельную. Произведите навес шкафа при помощи дюбелей (дюбель в комплект не входит). 
Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.
РЕГУЛИРОВКА ДВЕРЕЙ:
· Отрегулируйте двери по высоте (немного открутите шурупы, на которые закреплена планка и,  установив двери в нужном положении, закрепите).
· Плотность прилегания дверей к корпусу  регулируется регулировочным винтом на планке тем же способом 
Схема сборки 
 [image: ]
Шкаф навесной    СН-135.15 «Креденца»
	Поз.
	Наименование элемента
	Габаритные размеры, мм
	Кол-во, шт
	№ пакета

	
	
	Длина
	Ширина
	Толщина
	
	

	10
	Горизонтальная  стенка
	368
	355
	16
	4
	1п

	8
	Боковая  стенка левая
	1200
	355
	16
	1
	1п

	9
	Боковая  стенка правая
	1200
	355
	16
	1
	1п

	11
	Дверь
	1196
	396
	16
	1
	1п

	12
	Задняя стенка
	1197
	397
	3
	1
	1п

	
	Комплект фурнитуры

	
	Руководство по эксплуатации
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